|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **胃肠镜系统招标参数要求** |
|  | 原装进口高清主机及冷光源系统1套（近几年最新推出的最高端内镜系统，型号要求如下：Olympus CV-290 或Pentax EPK-i7000 或Fujifilm VP-700O系统）。 |
|  | 高清主机系统，必须具备HD-SDI或DVI高清输出； |
|  | 主机及冷光源系统必须具备光谱解析功能（NBI或i-SCAN或BLI），并兼容常规电子内镜与光谱电子内镜； |
|  | 光源系统配置中必须具备适用的300W氙光源系统，且具有备用光源； |
|  | 具备“构造强调”和“轮廓强调”功能； |
|  | 具有白平衡自动调节和记忆功能、智能内镜信息显示功能、高清图像即时冻结功能。 |
|  | 原装医学专用高清液晶监示器1台。 |
|  | ≥24英寸医学专用液晶显示器； |
|  | 分辨率≥1920×1080。 |
|  | 原装内镜专用台车1台。 |
|  | 配套原装台车。 |
|  | 原装进口内镜专用测漏器1个。 |
|  | 原厂内镜测漏器。 |
|  | 原装进口电子胃镜4条，3条检查胃镜，1条治疗胃镜（近几年最新推出的最高端内镜，检查镜型号要求如下：Olympus 290系列胃镜，或Pentax i10系列胃镜，或Fujifilm EJ-760R胃镜）。 |
|  | 高清，并支持NBI或i-SCAN或BLI功能； |
|  | 具备副送水功能； |
|  | ≥2.8mm通道； |
|  | 插入部≤9.9mm； |
|  | 弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°； |
|  | 景深：3-100mm。 |
|  | 原装进口检查电子肠镜3条（近几年最新推出的最高端内镜，型号要求如下：Olympus 290系列肠镜，或Pentax i10系列肠镜，或Fujifilm EC-760R-V/M肠镜）。 |
|  | 高清，并支持NBI或i-SCAN或BLI功能。 |
|  | 具备副送水功能。 |
|  | ≥3.7mm通道。 |
|  | 插入部≤13.2mm。 |
|  | 弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°，右≥160°。 |
|  | 景深：5-100mm。 |
|  | 内镜专用二氧化碳送气装置1台。 |
|  | 内镜专用水泵1台。 |